Zał. nr 3 do siwz

**Opis przedmiotu zamówienia pn.: Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Chojnie i Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Wyposażenie** | **WPOW - 1** | **WPOW - 2** | **DPS w Nowym Czarnowie** |
|  | **Rok produkcji** | 2011 lub 2012 | 2011 lub 2012 | 2011 lub 2012 |
|  | **Rodzaj paliwa** | olej napędowy | olej napędowy | olej napędowy |
|  | **Rodzaj silnika , napęd przedni** | Wysokoprężny  z turbo-doładowaniem  i łańcuchem rozrządu | Wysokoprężny  z turbo-doładowaniem  i łańcuchem rozrządu | Wysokoprężny  z turbo-doładowaniem  i łańcuchem rozrządu |
|  | **Pojemność silnika min.** | Min. 1995 cm | Min. 1995 cm | Min. 1995 cm |
|  | **Moc min.** | Min. 114 KM | Min. 114 KM | Min. 114 KM |
|  | **Skrzynia biegów** | 6 stopniowa | 6 stopniowa | 6 stopniowa |
|  | **Ilość miejsc wraz z kierowcą przy przewozie jednej osoby na wózku inwalidzkim :** | 9 osób | 9 osób | 9 osób |
|  | **Najazdy dla wózka dla osoby niepełnosprawnej wraz  z mocowaniem i pasem bezpieczeństwa** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Hamulce tarczowe** | przód i tył | przód i tył | przód i tył |
|  | **ABS + korektor siły hamowania (EBD)** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **ESP- system stabilizacji toru jazdy** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **System zapobiegania poślizgowi kół podczas ruszania** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Pojemność zbiornika** | Min. 80 l | Min. 80 l | Min. 80 l |
|  | **Emisja spalin** | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 |
|  | **Kontrola emisji spalin** | Min. 1 katalizator utleniający | Min. 1 katalizator utleniający | Min. 1 katalizator utleniający |
|  | **Zużycie paliwa w cyklu mieszanym** | Do 8,2/100km w cyklu mieszanym | Do 8,2/100km w cyklu mieszanym | Do 8,2/100km w cyklu mieszanym |
|  | **Emisja dwutlenku węgla w cyklu mieszanym** | do 216 g/km | do 216 g/km | do 216 g/km |
|  | **Homologacja** | homologacja pojazdu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych | homologacja pojazdu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych | homologacja pojazdu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych |
|  | **Nadwozie** | przeszklone w pełni | przeszklone w pełni | przeszklone w pełni |
|  | **Poduszki powietrzne dla kierowcy  i pasażerów z przodu** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Długość całkowita min** | min 5100 | min 5100 | min 5100 |
|  | **Wysokość całkowita - min.** | min. 2000 | min. 2000 | min. 2000 |
|  | **Fotele** | Pojedyncze fotele dla kierowcy  i pasażera w przedniej części pojazdu i 7 pasażerów w tylniej części pojazdu montowane na listwach szybko złączy, pasy 3 pkt, regulowane oparcia , podłokietniki | Pojedyncze fotele dla kierowcy  i pasażera w przedniej części pojazdu i 7 pasażerów w tylniej części pojazdu montowane na listwach szybko złączy, pasy 3 pkt, regulowane oparcia , podłokietniki | Pojedyncze fotele dla kierowcy  i pasażera w przedniej części pojazdu i 7 pasażerów w tylniej części pojazdu montowane na listwach szybko złączy, pasy 3 pkt, regulowane oparcia , podłokietniki |
|  | **Możliwość szybkiego montażu foteli w tylniej części pojazdu – czas; max. 3 min. na jeden fotel** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Regulacja położenia kierownicy lub regulacja fotela kierowcy jako równoważne rozwiązania ułatwiające pracę kierowcy.** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Przesuwane prawe oraz lewe drzwi boczne w przedziale pasażerskim dodatkowo stopień przy drzwiach bocznych** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Przeszklone tylne drzwi 180o wraz  z ogrzewaniem tylnej szyby  i wycieraczkami** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Gumowe pokrycie podłogi- antypoślizgowe** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Rozstaw Osi min .** | 3250 mm | 3250 mm | 3250 mm |
|  | **Kolor Nadwozia** | biały, srebrny metalik, zielony metalik, niebieski metalik - preferowanym kolorem jest kolor srebrny. | biały, srebrny metalik, zielony metalik, niebieski metalik - preferowanym kolorem jest kolor srebrny. | srebrny metalik, zielony metalik, niebieski metalik - preferowanym kolorem jest kolor srebrny. |
|  | **Wspomaganie układu kierownicy** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Immobilizer** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Elektrycznie podnoszone szyby przednich drzwi** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Radio fabryczne CD/MP3 z 4 głośnikami (2 przednie + 2 tylne)** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Ogrzewanie postojowe typu WEBASTO** | *wymagane* | ***Nie wymagane*** | *wymagane* |
|  | **Klimatyzacja przednia oraz tylna  w przedziale pasażerskim** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Podsufitka na całej długości dachu pojazdu fabryczna** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Oświetlenie przedziału tylnego** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Przednie lampy przeciwmgielne** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Przyciemniane szyby w przedziale pasażerskim -fabrycznie** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Centralny zamek zdalnie sterowany** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Instrukcja obsługi w języku polskim** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |
|  | **Gwarancja mechaniczna** | 24 m-ce | 24 m-ce | 24 m-ce |
|  | **Gwarancja na lakier** | 24 m-ce | 24 m-ce | 24 m-ce |
|  | **Gwarancja na korozję perforacyjną nadwozia** | 72 m-ce | 72 m-ce | 72 m-ce |
|  | **Bezpłatny przegląd w pierwszym roku użytkowania** | *wymagane* | *wymagane* | *wymagane* |

Dodatkowo dla wszystkich: komplet opon letnich, jeżeli auto zostanie wyposażone w opony zimowe lub zimowych jeśli jest wyposażone w opony letnie.